### 6.3.6 联动设置

联动设置，就是在门禁系统中的某个输入点触发某个特定事件后，即会在指定的输出点产生一个联动动作，用以控制系统中的验证、开门、报警、异常等事件，并在监控的相应事件列表中显示，以供用户查看。

新增联动设置：

1．点击【门禁】—【门设置】—【联动设置】—【新增】，显示联动设置页面；

2．输入联动设置名称（输入联动设置名称后才能选择设备），选择设备后，会出现相应的联动设置页面（系统会先判断该设备是否已经成功连接并且读取了设备扩展参数，如辅助输入数量、辅助输出数量、门数量、读头数量等，如果系统中没有可用的设备扩展参数，将会提示用户无法进行反潜设置。反之，将根据当前选中设备的门数量、辅助输入、输出数量，显示联动设置的选项）：

各字段说明如下：

触发条件：请参考 6.6 实时监控中的《实时事件描述》，其中除了触发联动事件、取消报警、开启辅助输出、关闭辅助输出、设备启动外，均可作为触发条件。

输入点地址：任意、门 1、门 2、门 3、门 4、辅助输入 1、辅助输入 2、辅助输入 3、辅助输入 4、辅助输入 9、辅助输入 10、辅助输入 11、辅助输入 12。（某个设备有哪些输入点请参考具体设备参数，如果设备固件版本支持读头联动，将列出每个门的读头选项）；

输出点地址：门锁 1、门锁 2、门锁 3、门锁 4、辅助输出 1、辅助输出 2、辅助输出 3、辅助输出 4、辅助输出 6、辅助输出 8、辅助输出 9、辅助输出 10；（某个设备有哪些输出点请参考具体设备参数）；

动作类型：关闭、打开、常开，默认为关闭，如果打开，则需要设置延时时间，或者可以选择常闭；

延时：范围：1-254s（此项在动作类型为打开时有效）；

发送到邮箱：联动事件收件人邮箱设置，多个邮箱以“;”隔开；触发联动动作时，发送邮件（联动事件记录和视频联动抓拍的图像）给收件人；

视频联动动作：视频联动动作有弹出视频和录像功能。选择弹出视频功能，在【实时监控】页面上播放，到了设置时间，视频框会自动关闭。显示时长的设置范围为 5 到 60 间的整数；录像功能为将触发的过程保存下来，录像时长的设置范围为 10 到 180 间的整数；(但前提是确保视频服务器保持连接正常。)

3．编辑完成后，点击【确定】保存并退出，在联动设置列表显示新增联动设置。

例如：触发条件选择“正常刷卡开门”，输入点：门 1，输出点：门锁 1，动作类型：打开，延时范围：60s，那么，在门 1 有人“正常刷卡开门”后，在门锁 1，则联动产生“打开”的动作，门打开维持时间 60s。

?注意：编辑时不能修改设备，只能修改联动设置名称和配置项，当删除某个设备时，如果其存在联动设置记录，则会一并级联删除。

如果系统中已经设置过某个设备在某个触发条件下输入点为某个具体的门或者辅助输入点的设置信息，将不再允许用户添加（或者编辑）设备和触发条件相同，但是输入点为“任意”的联动设置记录。

反之，如果设备和触发条件相同的条件下，系统中已存在触发点为“任意”的联动设置记录，则系统不再允许用户添加（或者编辑）输入点为某个具体的门或者辅助输入的联动设置记录。

另外，系统中也不允许某个设备在在特定触发条件下存在输入点和输出点都相同的联动设置。

同一台设备允许进行多次符合逻辑（如上所述）的联动设置。

视频联动分为硬联动和软联动。硬联动和上述其他联动一致，系统会将设置信息同步到门禁控制器中，门禁控制器（无论是脱机还是联机）均可以执行当前的联动设置。软联动只适用于视频联动，指的是系统获取到由门禁控制器发送的某个特定的实时事件之后，由软件来对视频服务器进行视频数据的查询，并在软件界面上播放

?注意：视频联动为 5.0.8 及以上专业版功能，如需使用，请联系我公司商务代表或技术支持人员。