## 6.8 门禁参数设置

设置门禁参数功能，包括【设置下载事件记录方式】【设置是否开启实时监控】【设置设备断开后重连间隔时间】【设置邮件服务器信息】。设置成功后，请手动通过服务控制台来重启软件服务，否则设置可能不会生效。

设置下载事件记录方式：

周期性下载

从设置并生效的时间起，每隔多少个小时尝试下载一次新记录。

定点下载

定点下载，指的是每到设置的整点，系统都会自动尝试下载一次新记录。

设置是否开启实时监控：

如果选择【是】，则只要软件服务是开启的，无论用户是否打开浏览器进行实时监控，软件都会自动获取设备中的实时事件记录，并保存到数据库中。如果选择【否】，那么只有当用户开启浏览器并进行实时监控，软件才会从设备获取实时记录。

设备通信进程数量设置：

软件默认开启两个进程来处理设备的连接，如果设备数量较多，可按服务器的性能适当修改进程数量，提高通讯的效率。

设置设备断开后重连间隔时间：

软件会对连接断开的设备进行重连的尝试，默认时间为 60 秒。如果用户需要设备断开后能更快的连接上，可以适当修改该值，值越小，服务器开销越大。

设置是否监控辅助点：

设置实时监控是否监控辅助输入的状态。

注：设备需要支持这个功能才能在实时监控显示。

设置邮件服务器信息：

设置发送邮件的邮件服务器信息，接收邮件的邮箱地址需要在联动中设置。

?注意：邮件服务器的设置，邮箱地址、邮件服务器（SMTP）的域名必须相同，如邮箱地址为：test@gmail.com，则邮件服务器必须是：smtp.gmail.com