系统帮助 -> 梯控系统管理 -> 楼层设置

## 楼层设置

梯控系统主要是对人员出入过程中的禁入、准入的管理。企业出于安全考虑，会设置人员的准入时间段、禁入时间段及各时间段的组合。

### 功能管理

点击【梯控】—【楼层设置】，进入【楼层管理】界面，显示所有控制器列表，展开后可以显示该控制器控制的所有楼层，第一次进入页面或者查询成功后，如果当前系统内存在电梯控制器或者查询结果不为空，则默认展开第一个电梯控制器的楼层。点击相应按钮进行相关参数设置。

楼层管理操作包括：控制器管理、楼层管理。

1．控制器管理

为实现系统与设备的通信、数据上传、配置信息下载，需要对设备和系统参数进行设置。用户可以看到当前系统中存在的所有权限范围内的电梯控制器，可编辑此处的设备，如果用户需要添加或者删除设备，只能到设备管理中进行相关操作。

控制器操作包括：修改IP地址、修改指纹比对阈值、禁用、启用、升级固件、修改通讯密码、同步时间、获取事件记录、获取人员信息。

（1）设备基本信息：

选择设备，点击“相关操作”项目下的【编辑】，相关操作请参见设备维护。

（2）修改IP地址：

选择设备，点击【修改IP地址】， 显示修改页面，网关和子网掩码会实时从设备中获取，获取失败则说明网络不通，则IP地址也不能修改。 输入新的IP地址、网关、子网掩码。点击【确认】保存设置并退出。此功能与新增设备中的修改IP地址功能基本相同。

（3）禁用/启用：

选择设备，点击【禁用/启用】，停止/开始使用该设备。当设备与系统通信中断或设备出现问题，则设备可能会自动显示为禁用状态。此时，可以在调整网络或设备后，点击【启用】则系统重新连接设备，恢复设备的通信状态。

注意：如果当前设备处于启用状态且尚未连接成功，用户对其进行启用操作，系统将立即对该设备进行重连。

（4）修改通讯密码：

修改通讯密码前需先输入旧密码，验证通过方可修改，两次输入同一新密码，点击【确认】，完成通讯密码修改。

说明：通讯密码不能包含空格，推荐使用数字与字母的组合。设置通讯密码可以提高当前设备的安全性，建议每台设备都设置通讯密码。

（5）同步时间：

将设备的时间同步为和服务器当前时间一致。

（6）获取事件记录：

获取设备中的事件记录到系统中。

该操作提供三个选项：只获取新记录、获取全部记录和通过SD卡获取记录。

获取新记录：系统将只获取上次获取记录之后新产生的事件记录到数据库中，重复的记录不会重复写入。

获取全部记录：系统将重新获取当前控制器中所有的事件记录，重复的记录不会重复写入。

通过SD卡获取记录：从设备上将数据拷贝到SD卡，然后再读取SD卡中的数据。

（7）升级固件：

升级设备中的固件，勾选您要升级固件的设备，点击【升级固件】，进入编辑页面，点击【浏览】选择由本公司为您提供的固件升级文件（名字为emfw.cfg），点击【确定】开始升级。

注意：请用户不要自行升级固件，升级固件前要和经销商联系或经销商通知您需要更新的时候再更新，自行升级出现的问题可能影响您的正常使用。

（8）修改指纹比对阈值：

用户可以修改设备中的指纹比对阈值，该值范围为35-70，设备出厂默认值为55。新增设备时系统将从设备中读取设备中的该值，如果读取成功，用户可通过设备列表查看当前指纹比对阈值大小。该操作支持批量操作，可同时修改多台设备的指纹比对阈值。

（9）获取人员信息：

重新获取设备中当前的人员数量和总的指纹数。获取到的值将会显示在设备列表中。

2. 楼层管理

在设备列表中，会显示所有电梯设备列表，点击设备名称前的“+”按钮，显示某个设备下的楼层列表。新增设备时自动按照楼层的数量增加楼层（对应的设备名称、楼层编号不可编辑），用户在使用设备（包含楼层）之前必须逐个编辑楼层信息（或者使用将当前设置应用到其他楼层的快捷方式），编辑后设置信息将下发到设备，设置信息生效后方可使用。

（1）修改楼层参数操作步骤：

选择需要修改的楼层，点击“相关操作”项目下的【编辑】，显示编辑界面；

各字段说明如下：

设备名称为不可编辑项（需要在新增设备中进行编辑修改），取楼层所属设备的名称；

楼层编号由系统根据设备的楼层数量自动编号，该编号将和设备上的楼层编号保持一致。

楼层名称：楼层名称默认值为“设备名称_楼层编号”,该字段允许用户根据需要进行修改。最大可填入30个任意字符（大于设备名称加上下划线和楼层编号的最大22个字符）；

楼层有效时间段、楼层常开时间段：默认均为空，初始化后的以及用户新增的时间段将会再次显示，供用户选择。在楼层编辑时，楼层有效时间段为必填项，只有设置楼层有效时间段后，才能正常开乘坐电梯。

按键保持时间：用来控制按键时间，单位是秒，默认为5s,用户可输入0到254间的数字；

刷卡间隔：单位秒(范围：0-10)，默认为2s；

验证方式：支持仅卡、密码加卡的方式，默认为卡或指纹；

将该设置应用于当前控制器所有楼层：点选则应用于当前控制器的所有楼层；

将该设置应用于所有控制器所有楼层：点选则应用于当前用户权限范围内的所有控制器的所有楼层；

各参数编辑完成后，点击【确认】保存并退出。