### 6.3.7 韦根卡格式

韦根卡格式即设置韦根读头能识别的卡的格式。软件中内置了 9 种韦根卡格式，用户可以自定义韦根卡格式。

新增韦根卡格式：

1． 点击【门禁】—【门设置】—【韦根卡格式】—【新增】，显示韦根卡格式页面；

以标准韦根 37 说明，如下图：

软件提供两种模式添加韦根格式，如果模式一无法达到你的设置要求，请使用模式二设置你需要的韦根格式命令。

命令格式说明：

p 为奇校验/偶校验的起始验证位，s 为区位码（Site Code），c 为卡号验证位（Cardholder ID），f 为设备代码（Facility Code），m 为厂商代码（Manufactory Code），e 为偶校验（Even Parity），o 为奇校验（Odd Parity），偶校验、奇校验一起验证，验证位使用 b，验证位不需要验证，使用 x .

上图示例的韦根 37 设置，第一个奇偶校验位(p) 验证“eeeeeeeeeeeeeeeeee”，第二个奇偶校验位验证“ooooooooooooooooooo”。 卡校验格式只能是 p、x、m、f、c、s，奇偶校验格式只能是 x、b、o、e。