## 9.3 访客管理

点击【访客】—【访客管理】进入页面，如下图：

访客管理分为【进入登记】、【离开登记】两个主要功能，访客进入时使用【进入登记】，离开时使用【离开登记】。登记时支持使用证件登记、常访卡登记、现场抓拍照片。其中，“读取”操作使用新中新二代身份证阅读器；“扫描”操作使用扫描仪，支持一代身份证、二代身份证、防伪身份证、驾照、护照。使用证件设备之前，需要先注册设备的驱动。访客信息登记完后，点击“确定”，打印访客单（是否打印访客单可在参数设置中配置）。

点击【访客】—【访客管理】—【进入登记】，进入页面，如下图：

点击【访客】—【访客管理】—【离开登记】，进入离开登记页面，支持三种离开登记方式，当前使用哪种离开登记方式在参数设置中配置。如下图：

访客系统与门禁、梯控系统高度集合，要授予访客开门的权限，需要先在门禁（梯控）权限组中，授予一些权限给访客，再在访客进入登记页面中给予访客具体的权限，如下图：

?说明：证件设备登记访客信息、打印访客单功能只能在 IE 浏览器下（IE 浏览器的版本必须是 IE8 以上），IE 安全性级别需要调低一些。使用设备之前需要先注册设备驱动，通过点击登记页面的“读取”操作，下载“Visitor Driver.rar”压缩包，解压后，按照里面的“操作说明.txt”操作。使用 USB 摄像头抓拍功能需要先进行设置：在抓拍框里的按钮处，点击鼠标右键 à 全局设置，在【存储】里的“站点的本地存储设置” 选择添加网站，如果访问端电脑本身是服务器，需要添加网站地址“127.0.0.1”，客户端访问服务器需要设置服务器的 IP 地址，如“192.168.8.12”；【摄像头和麦克风】、【播放】 这两个选项中将这个网站设置为“允许”，设置好后，只要不删除浏览器的历史记录信息，则只需要设置这一次即可。如果摄像头没有加载画面先检查这个设置，再查看摄像头的灯是否已经亮了，再关闭浏览器重新打开。注意：摄像头一次只能被一个页面加载调用。