## 7.1 时间同步服务器（TimeServer）设置

TimeServer 功能主要是保证视频服务器与软件服务器时间同步，避免因时间不同步影响影响相关功能。

装有本软件的计算机，已经具有 TimeServer 功能，只需设置相关信息即可使用。设置方法如下：

1.在安装软件的服务器上，启动系统服务 Windows Time，并设置启动类型为自动，如下图所示：

2.设置视频服务器的 NTP 功能，可以在视频服务器中直接设置，也可以通过浏览器访问视频服务器，在 Web 页面设置。如下图：

上图中的“服务器地址”即为软件服务器的 IP 地址，“NTP 端口号”默认 123，不需要修改，“校时间隔”建议设置小一点(比如 1 分钟校时一次)，确保视频服务器与软件服务器的时间精确同步。保存参数，重启视频服务器即可。

海康硬盘录像机需要设置 NTP 功能，中控网络摄像机不需要设置 NTP 功能。